Deckeneinbau Bassmodul

Bassmodul in wahlweise 70/100 Volt / 6 Ohm -Technik zur Festinstallation. 
Der Bass kann einzeln oder in Verbindung mit zwei oder
vier Satellitenlautsprechern betrieben werden

Das Bassmodul ist mit einem 5,25 Zoll Tieftondriver mit Doppelschwingspule ausgestattet.
Es hat eine Eingangsimpedanz von 6 Ohm Kabelbrücken ermöglichen durch den eingebauten 
Übertrager den Betrieb in 70V oder 100V ;
12W, 25W, 50W und 100W Abgriffe sind vorhanden.
Für den Anschluß im 70V/100V Betrieb sind gefederte Klemmanschlüsse integriert und für den 
Niederohmbetrieb sind Schraubklemmleisten vorhanden. 
Kabelbrücken für die Transformatoreinstellungen sind im Lieferumfang enthalten, 
wobei die Anschlussplatte für den 70 V/100 V-, 100 W-Mono-Betrieb vorkonfiguriert ist.
Der eingesetzte Lautsprecher soll über eine Datei zur akustischen Simulation für eines der gängigen
Simulationsprogramme verfügen um den Nachweis der Schallverteilung und der Sprachverständlichkeit per Simulation
erbringen zu können.Die Beschreibungsdateien sind zulässig in einem der folgenden Formate: *.SPK; *.GLL; *.CLF; *.SPM


Gewicht: 			6,36 Kg;
Durchmesser Deckenausschnitt: 	36,1 cm,
Einbautiefe: 			20,3 cm
Farbe:  			weiß / schwarz

Weitere Daten:

Frequenzbereich:		50 Hz -210 Hz (±3 dB)
Empfindlichkeit:		76 dB 1W 1m (pink noise) je Kanal / 79 dB mono
Abstrahlwinkel:			Omnidirektional unter 200Hz 
Leistung max:			96 dB 1m (IEC)	/ 102 dB mono
Dauerbelastbarkeit: 		50 W je Kanal	/ 100 W Mono
 


Fabrikat: 	BOSE	Typ:	FreeSpace® 3-II F Bassmodul                 o.glw.	

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

Angebotener Typ:	     ________________________________

1,000	Stück

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________  GP: ________
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