Modell: SymNet EDGE 4 Channel Analog Input Card
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Das nachrüstbare Steckmodul stellt vier analoge Audioausgänge mit Line-Nominalpegel und individueller Feineinstellung für den dazugehörigen 19“ DSP Basisrahmen zur Verfügung. Pegel und Stummschaltung können über die Konfigurationssoftware kontrolliert werden. Zur nachträglichen Montage des Steckmoduls am Anwendungsort sind lediglich 3 Schrauben des Basisgerätes zu lösen.  Die Audioausgänge werden auf der Rückseite der Einbaukarten an 3,81 mm Terminal Steckkontakten bereitgestellt. Die DA Audiowandlung beträgt 24 Bit bei 48 kHz Samplingfrequenz. Die Dynamik ist größer oder gleich 117 dB(A-bewertet). Der maximale Ausgangspegel beträgt +24dBu.
