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Adaptive Fernbedienung mit hochauflösendem Display für DSP Audioprozessor

Die adaptive Fernbedienung zur festen Installation steuert alle Parameter der DSP Audio Hardware des Herstellers und benötigt dazu eine Programmierung/Konfiguration durch eine CAD-basierende Composer Software. Die Fernbedienung ist mit einem hochauflösenden 256x64 Pixel Monochrom Display zur Anzeige der Funktionsparameter und zur Statusanzeige ausgestattet. Zur Kontrolle der angeschlossenen digitalen Signalprozessoren können bis zu 32 Menüs mit jeweils bis zu 32 numerischen Einträgen konfiguriert werden. Die  auf dem eingebauten Display kann multilingual erfolgen. Die Helligkeit der Anzeige kann manuell oder über einen integrierten Helligkeitssensor gesteuert werden. Ebenso können alle Anzeigen über einen integrierten Näherungsschalter in einen Sleep-Modus versetzt werden. Als Bedienungselemente stehen drei kapazitive Berührungsflächen mit LED Hintergrundbeleuchtung zur Verfügung.
Die Frontabdeckung ist aus weißem Kunststoff gefertigt. 

Die adaptive Fernbedienung beinhaltet eine Mikrocontroller-Steuerung zur Ausführung von Steuerbefehlen der angeschlossenen DSP-Mischer. 
Die Kommunikation mit der DSP Hardware erfolgt über den RS-485 Bus mit einer max. Geschwindigkeit von 115.200Bit/s. Mehrere adaptive Fernbedienungseinheiten können über den RS-485 Bus verbunden werden. Hierzu stehen auf der Rückseite zwei Rj-45 Buchsen bereit. Die Erkennung im RS-485 Netzwerk erfordert eine eindeutige Adressierung. Die Adressierung der Fernbedienung wird bei der ersten Inbetriebnahme angezeigt und kann im System Menü des Panels verändert werden.  

Die maximale Betriebsspannung beträgt 30 VDC und erfolgt über eine zentrale Stromversorgung, zugeführt über eine vierpaarige CAT5-Kommunikationsleitung oder über den kombinierten Rj-45 ARC-Port der angeschlossenen DSP-Plattform. Die durchschnittliche Stromaufnahme bei 24VDC Betriebsspannung beträgt ca. 75mA. 
Zur Ermittlung der maximal möglichen Distanz zwischen Fernsteuereinheit und Audio Matrix wird vom Hersteller ein Software Kalkulationswerkzeug bereitgestellt. 
Die Aussenabmessungen betragen 115x98x38,5 mm (hxbxt, Einbautiefe ohne Einbaurahmen). Einbaurahmen zur vorbereiteten Unterputzmontage, sowie ein geeignetes Wandaufbaugehäuse gehören zum Lieferumfang der Fernbedienung.                                                    




