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Adaptive Fernbedienung für DSP Audio Mischer
Adaptive Fernbedienung steuert alle Parameter der DSP Audio Matrix und benötigt dazu eine einfache Programmierung/Konfiguration durch eine Hardware Designer-Software oder Software Assistenten der erforderlichen DSP Mischer. Neben drei Tasten steht ein in der Helligkeit steuerbares grünes 8-stelliges alphanumerisches LED-Display zur Verfügung. Ein Menüname kann maximal 31 alphanumerische Zeichen umfassen. Die Frontabdeckung ist aus weißem Kunststoff gefertigt. Alternativ steht eine Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium zur Verfügung. Die adaptive Fernbedienung beinhaltet einen Mikrocontroller- Steuerung zur Ausführung von Steuerbefehlen der angeschlossenen DSP-Mischer. Maximal 24 Menüs können programmiert werden. Die Kommunikation mit der DSP Hardware erfolgt über den RS-485 Bus mit einer Geschwindigkeit von max. 115.200kBit/s. Mehrere adaptive Fernbedienungseinheiten können über den RS-485 Bus verbunden werden. Hierzu stehen auf der Rückseite zwei Rj-45 Buchsen bereit. Die eindeutige Adressierung der Geräte im RS-485 Netz erfolgt über zwei Dezimal-Drehschalter, welche die Adressierung von bis zu 99 Geräten im Netzwerk ermöglichen. Die Stromversorgung beträgt 6-24Vdc und erfolgt über ein zentrales Netzteil, zugeführt über eine vierpaarige CAT5-Kommunikationsleitung oder über den kombinierten Rj-45 ARC-Port der angeschlossenen DSP-Mischer. Zur Festlegung der maximalen Entfernung zwischen Fernsteuereinheit und Audio Matrix gibt die mitgelieferte Tabelle Auskunft. 
Wird keine Stromversorgung über die CAT5-Leitung verteilt, beträgt die max. Entfernung 330 Meter in einem sternförmigen und 1330 Meter in einem durchverbundenen Netz(Daisy-Chain). Längere Distanzen können mit RS-485 Bus Extendern überbrückt werden.
Auf der Rückseite verfügt die Fernsteuereinheit über einen symmetrischen Audio Anschluss zur Einspeisung von Audiodaten über die Steuerleitung, vor allem zu Durchsagezwecken. Die Aussenabmessungen betragen 114x70x20 (Einbautiefe ohne Einbaurahmen) mm.                                                      
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