
Adaptive Fernbedienung mit Dreh-Encoder und LED-Anzeige
Adaptive Fernbedienungseinheit steuert alle Parameter des DSP Mischers/Audiomatrix und benötigt dazu eine einfache Programmierung/Konfiguration durch die Designer Software der Matrix oder des Software Assistenten eines  DSP Mischers. Zur Kontrolle von Parametern steht ein Endlos-Drehgeber mit integrierter Drucktaste zur Umschaltung der Bänke „A“ und „B“ zur Verfügung. Je nach angeschlossenem DSP-Mischer können Lautstärken geregelt oder individuelle variierende weitere Steuerprozesse kontrolliert werden. Die integrierte 8-Segment Bargraph Anzeige signalisiert dabei den Status des Drehgebers oder des zugewiesenen DSP Mischer Objektes. Das Modul beinhaltet eine Mikrocontroller-Steuerung zur Ausführung von Steuerbefehlen der Audio Matrix oder des Mischers. Die Kommunikation mit der Matrix erfolgt über den RS-485 Bus mit einer Geschwindigkeit von bis zu 115.200Bit/s.  
Mehrere adaptive Fernbedienungseinheiten können über den RS-485 Bus verbunden werden. Hierzu stehen auf der Rückseite zwei Rj-45 Buchsen oder alternativ Schraubklemmen zur Verfügung. Die eindeutige Adressierung der Geräte im RS-485 Netzwerk erfolgt über 2 Dezimal Drehschalter auf der Steuerplatine.
Die Stromversorgung erfolgt in der Regel durch den angeschlossenen DSP Prozessor, mitgeführt über eine vierpaarige CAT5-Kommunikationsleitung oder über ein separates externes Netzteil. Zur Festlegung der maximalen Entfernung zwischen Fernsteuereinheit und Audio Matrix muss die mitgelieferte Tabelle berücksichtigt werden. 
Die Stromversorgung beträgt 6-24 Vdc. Wird keine Stromversorgung über die CAT5-Leitung geliefert, beträgt die maximale Entfernung 330 Meter in einem sternförmigen Netz und 1330 Meter in einem parallel verbundenen Netz(Daisy-Chain). Längere Distanzen können mit RS-485 Bus Extendern überbrückt werden. 
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