Orbis SU 63
Adaptive Fernbedienung mit vier Drucktasten
Adaptive Fernbedienung steuert alle Parameter der DSP Audio Matrix und benötigt dazu eine einfache Programmierung/Konfiguration durch die Designer Software der Matrix oder des Software Assistenten eines  DSP Mischers. Mit vier wasserresistenten Drucktasten mit danebenliegenden Bi-Color LED´s können je nach angeschlossenem DSP-Mischer Presets aufgerufen, Audioquellen ausgewählt, Zonen stummgeschaltet oder individuelle weitere Steuerprozesse ausgelöst werden. Dabei sind feste Zuordnungen der LED´s ebenso wie die völlig freie Zuordnung zu beliebigen Prozessen möglich.  
Das Modul beinhaltet eine Mikrocontroller - Steuerung zur Ausführung von Steuerbefehlen der Audio Matrix oder des angeschlossenen DSP Mischers. Die Kommunikation mit der Matrix erfolgt über den RS-485 Bus mit einer Geschwindigkeit von bis zu 115.200kBit/s.  
[bookmark: _GoBack]Mehrere adaptive Fernbedienungseinheiten können über den RS-485 Bus durchverbunden werden. Hierzu stehen auf der Rückseite zwei Rj-45 Buchsen zur Verfügung. Die eindeutige Adressierung der Geräte im RS-485 Netzwerk erfolgt über 2 Drehgeber auf der Steuerplatine. Die Versorgungsspannung beträgt 6-24Vdc und wird über die CAT-5 Steuerleitung oder ein externes Netzteil zugeführt. Wird keine Stromversorgung über die CAT5-Leitung geliefert, beträgt die max. Entfernung 330 Meter in einem sternförmigen und 1330 Meter in einem durchverbundenen Netz(Daisy-Chain). Zur Festlegung der maximalen Entfernung zwischen Fernbedienung und Audio Matrix muss die mitgelieferte Tabelle berücksichtigt werden. Längere Distanzen können mit RS-485 Bus-Extendern überbrückt werden. Durch Drücken einer Taste für 3 Sekunden wird das Tastenfeld gegen versehentliches Bedienen gesperrt. 


Fabrikat: Symetrix
Modell: ARC-SW4e


