Bedieneinheit für Unterputzmontage

Wandpanel zur Wahl der Signalquelle und der Lautstärke mit 2-Zeiligem-Display

Funktionalität:	Quellenwahl/Presetwahl und Lautstärkeregelung,
Spannungsversorgung von 24 V wird benötigt,
Die Bedieneinheit verfügt über 2 x RS 485 Anschlüsse
			
Farbe: weiss


[bookmark: _GoBack]Fabrikat: 	BOSE		Typ:	ControlSpace CC-16  o. glw.

Angebotenes Fabrikat:	________________________________

Angebotener Typ:		________________________________

1,000	Stück

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________	GP: ________

