Wandbedienfeld mit LCD-Anzeige

Das Wandbedienfeld bietet vier Endlos-Drehknöpfe mit kreisförmigen LED Ketten zur bedienerfreundlichen 
Verstärkungsregelung oder Szenarienauswahl. Ein fünfter Regler ermöglicht die Steuerung programmierter 
Parameterkombinationen oder Szenarien.

Die wichtigsten Funktionen
LCD-Display mit 2x 40 Zeichen und Hintergrundbeleuchtung
4 Drehregler mit LED Ketten zur Steuerung und Statusanzeige
Jeder Drehregler ist mit einem Taster ausgestattet
Die Regler sind vierfach belegbar und über Ebenen abrufbar
Programmierbare Zugriffsebenen
Die Kommunikation erfolgt über TCP/IP
Die Programmierung erfolgt über die ControlSpace Designer Software
Die Spannungsversorgung erfolgt lokal oder über das Netzwerkkabel
Farbe: weiss

Liefern und betriebsfertig montieren und programmieren.
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oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat:	____________________________

Angebotener Typ:	____________________________

1,000	Stück

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________	GP:_______

