Lautsprecher-Übertrager

70/100 Volt Transformator für BOSE MA-12-Lautsprecher
Anschlussfertig zum Anbau an MA-12-Gehäuse. Zur Verwendung von einem MA-12 mit max. 150W bzw. 
zwei MA12 (MA-12 gestackt) mit max. je 75W; 100 V-Abgriffe: 19 W, 38 W, 75 W, 150W, 
Farbe: schwarz oder weiß

Liefern und betriebsfertig montieren.

[bookmark: _GoBack]Fabrikat: 	BOSE	Typ:	CVT12	 o. glw.

Angebotenes Fabrikat:	________________________________

Angebotener Typ:		________________________________

2,000	Stück

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________	GP: ________

