Modell: SymNet EDGE 4 Channel Digital Input Card

Das nachrüstbare Steckmodul stellt vier digitale Audioausgänge im S*/PDIF oder AES Format bereit. Jeweils 2 Kanalpaare können zwischen S/PDIF und AES mit der Konfigurationssoftware umgeschaltet werden. Zur nachträglichen Montage des Steckmoduls am Anwendungsort sind lediglich 3 Schrauben des Basisgerätes zu lösen.  Die Audioausgänge werden auf der Rückseite der Einbaukarte an 3,81 mm Terminal Steckkontakten bereitgestellt. Die interne Samplingfrequenz beträgt 48 kHz und kann mit externen Word Clocks zwischen 12 und 96 kHz synchronisiert werden. Zur Synchronisation mit einer externen Clock stehen separate Eingänge für die Kanalpaare 1 / 2 und 3 / 4 zur Verfügung. Die Dynamik ist größer als 128 dB(unbewertet). Der maximale Ausgangspegel beträgt 0 dBFS und entspricht +24 dBu. Die Ausgangsimpedanz beträgt für AES Signale 110 Ohm und für S/PDIF Signale 75 Ohm. Die Latenzzeit der Ausgangskarte beträgt 2,1 ms bei 48 kHz.
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