Untertisch Anschlusspunkt 8-Kanal

Dante-basierter Untertisch-Anschlusspunkt zur Anbindung von bis zu acht Konferenzmikrofonen. Die Verbindung zu einem Konferenzprozessor erfolgt mittels Cat5/6 Kabel. Die Spannungsversorgung des Anschlusspunktes erfolgt über PoE. 
Der Untertisch-Anschlusspunkt verfügt über einen zweiten Dante-Port zur Anbindung mehrer Anschlusspunkte in Daisy-Chain Verschaltung. 
Jeder der acht analogen, symmetrischen Mic/Line Eingänge liefert eine schaltbare 48 VDC Phantomspeisung und stellt einen Kontakteingang sowie zwei Kontaktausgänge zur Anbindung von Mikrofonschaltern und Zustandsanzeigen zur Verfügung. 
Zur Spannungsversorung von Zustands-LEDs einzelner Konferenzmikrofone stehen zwei 12 VDC Anschlüsse zur Verfügung.
Der Daisy-Chain Power Output ermöglicht die Spannungsversorgung mehrerer Anschlusspunkte mit nur einem Steckernetzteil. Das kompakte Aluminiumgehäuse mit den integrierten Status LEDs lässt sich mittels drehbarer Montagewinkeln 
unauffällig unter einem Konferenztisch montieren. 
Der Anschlusspunkt kann über die ControlSpace Designer Software gesteuert und überwacht werden. 
Optional steht eine magnetische Halteplatte zur Untertisch-Montage inkl. Kabelführung zur Verfügung. 

Liefern und betriebsfertig montieren und programmieren.
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