Controllergesteuerte Linienschallquelle 

Controllergesteuerte Linienschallquelle zur naturgetreuen Wiedergabe von Sprachsignalen in 
Festinstallationen für Innenräume. Der Lautsprecher soll über ein lackierbares pulverbeschichtetes 
Aluminiumgehäuse verfügen. Eine Musikwiedergabe ist ebenso möglich, wie eine erweiterte Basswiedergabe 
mit optionalem Subwoofer. Der Lautsprecher verfügt über eine besonders breite horizontale Abstrahlcharakteristik 
für besonders gleichmäßige Beschallung und eine starke vertikale Bündelung für ein hohes Direkt- zu Diffusschall-Verhältnis in halligen Umgebungen. 
Die Realisierung der Linienschallquelle erfolgt derart, dass die gesamte Länge des Lautsprechers über 
alle Frequenzen als Linienquelle akustisch wirksam wird. Dieses wird durch die Verwendung von zwölf 
eng übereinander montierten Breitbandlautsprechern erreicht. Jedes dieser Chassis hat eine Impedanz 
von 3,2 Ohm, welche durch entsprechende interne feste Verdrahtung eine Nennimpedanz von 8 Ohm ergeben. 
Der Lautsprecher besitzt einen Bassreflexport der auf 100 Hz abgestimmt ist. Eine aktive elektronische 
Entzerrung ist notwendig und erfolgt durch einen Bose Panaray System Digitalcontroller, analoge Equalisierungskarten 
für Bose-Leistungsverstärker oder durch von Bose autorisierte parametrische Filter in DSP-Systemen. Der Lautsprecher 
soll durch ein optisch passendes Systemzubehör auch in 100V-Technik betrieben werden können.


Technische Daten:

Frequenzgang:			100Hz bis 16kHz (-3dB)
Belastbarkeit:			300 Watt
Nennimpedanz			8 Ohm
Abstrahlwinkel horizontal	170° bei 1-4kHz, +/- 6 dB
Abstrahlwinkel vertikal:	Linienabstrahlung in Höhe des Lautsprechers
Anschlüsse:			2x Speakon NL4 (durchgeschliffen)
Gewicht:			9 kg
Abmessungen:			10,7 x 98,6 x 13,0 cm (B x H x T)
Farbe:				weiß / schwarz

Liefern und betriebsfertig montieren.
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