Controllergesteuerte Fullrange Linienschallquelle wetterfeste Ausführung. 

Controllergesteuerte Fullrange Linienschallquelle zur naturgetreuen Wiedergabe von 
Sprache und Musik in Festinstallationen im Innen- und Außenbereich. 
Der Lautsprecher soll über ein lackierbares pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse verfügen.
Der Lautsprecher verfügt über eine besonders breite horizontale Abstrahlcharakteristik 
für besonders gleichmäßige Beschallung und eine starke vertikale Bündelung für eine hohes 
Direkt- zu Diffusschall-Verhältnis in halligen Umgebungen. Die Realisierung der 
Linienschallquelle erfolgt derart, dass die gesamte Länge des Lautsprechers über alle 
Frequenzen als Linienquelle akustisch wirksam wird. Dieses wird durch die Verwendung 
von zwölf eng übereinander montierten Breitbandlautsprechern erreicht. Jedes dieser 
Chassis hat eine Impedanz von 3,2 Ohm, welche durch entsprechende interne feste 
Verdrahtung eine Nennimpedanz von 8 Ohm ergeben. Der Lautsprecher besitzt einen Bassreflexport. 
Eine aktive elektronische Entzerrung ist notwendig und erfolgt durch einen Bose Panaray 
System Digital Controller, analoge Equalisierungskarten für Bose-Leistungsverstärker oder 
durch Bose ControlSpace-Systeme. Der Lautsprecher soll durch ein optisch passendes 
Systemzubehör optional auch in 100V-Technik betrieben werden können.


Technische Daten:

Frequenzgang:	                       	75Hz bis 16kHz (-3dB)
Belastbarkeit:	                       	150 Watt
Nennimpedanz	            		8 Ohm
Abstrahlwinkel horizontal		160° bei 1-4kHz, +/- 6 dB
Abstrahlwinkel vertikal:	        20° bei 1-4kHz, +/- 6 dB
Anschlüsse:	                        2x Speakon NL4 (durchgeschliffen)
Gewicht:	                       	9 kg
Abmessungen:	                      	10,7 x 98,6 x 14,0 cm (B x H x T)
Farbe:	                                weiß / schwarz

Liefern und betriebsfertig montieren.
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