Aktiver Zeilenlautsprecher mit Audionetzwerk
Elektronisch steuerbarer, aktiver Zeilenlautsprecher mit zwölf 2.25" Fullrange Treibern in horizontal angewinkelter Anordnung. 
Der integrierte Verstärker liefert 50W je Lautsprecher. 
Der Zeilenlautsprecher kann zwei unabhängig voneinander steuerbare, vertikale Abstrahlbereiche (Beams) zur Verfügung stellen. Das horizontale Abstrahlverhalten beträgt 160°. Der integrierte DSP ermöglicht anwendungsspezifische 
Konfigurationen der vertikalen Abstrahlbereiche und stellt individuelle Pegel- und EQ-Einstellungen zur Verfügung. Im internen DSP können bis zu zehn Pegel- und EQ-Einstellungen gespeichert und bei Bedarf aufgerufen werden. 
Dieser bietet zusätzlich drei unterschiedliche Abstrahlalgorithmen zur projektbezogenen Anpassung des vertikalen Abstrahlbereiches, der tonalen Balance und des maximal zu erreichenden Pegels. 
Sämtliche Funktionen des Zeilenlautsprechers können mittels dazugehöriger Software programmiert und aufgerufen werden. Über eine Kommunikationsschnittstelle kann die Software die Lautsprecherkonfiguration aus einer 
proprietären Akustiksimulationssoftware übernehmen und direkt an den aktiven Zeilenlautsprecher übertragen. 
Der Zeilenlautsprecher verfügt über eine Dante-Schnittstelle zur Anbindung an digitale Audionetzwerke. Zusätzlich steht ein analoger, symmetrischer Audioanschluss zur Verfügung. 
Das modulare Design des Zeilenlautsprechers ermöglicht eine Array-Konfiguration aus bis zu drei vertikal übereinander angeordneten Lautsprechern.
Zur Verbindung zweier benachbarter Lautsprecher steht im oberen Teil eine Kaltgerätebuchse zur Spannungsversorgung des nächstgelegenen Lautsprechers zur Verfügung. 
Der Lautsprecher verfügt zusätzlich über eine zweite Dante-Schnittstelle zur Anbindung des nächstgelegenen Lautsprechers an das Audionetzwerk. 
Die integrierten Wandhalterungen ermöglichen eine maximalen horizontalen Drehwinkel von 90°.
Die für Array-Konfigurationen notwendigen Verbindungsstücke sind ebenfalls in das Aluminiumgehäuse integriert. 



Technische Daten:

Frequenzgang:	                       	75 Hz bis 14 kHz (-10dB)
Belastbarkeit:	                       	600 Watt
Abstrahlwinkel horizontal		160°
Abmessungen:	                      	10,6 x 98,4 x 18 cm (B x H x T)
Farbe:	                                weiß oder schwarz

Liefern und betriebsfertig montieren.

Fabrikat: 	Bose	Typ:	MSA12X o. glw.

Angebotenes Fabrikat:	________________________________

Angebotener Typ:	________________________________

1,000	Stück

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________	GP: ________
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