
Induktionsschleifen-Verstärker für Perimeterschleifen, 4,7 A (RMS), lüfterlos, 1 HE, 9,5“.

Ausstattung:

Symmetrischer Mic-/Line-Eingang mit Phantomspannung und Hochpassfilter, 
symmetrischer Line-/100 Volt-Eingang, RCA-Eingang, Vorrangschaltung. 

Automatische Pegelanpassung (Dual Action AGC).

Parametrischer MLC-Filter (Metal Loss Correction)  zum Ausgleich von 
Metallverlusten. 
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System-Diagnose-Funktion.

Regler und LED-Ketten für Ein- und Ausgangspegel und MLC-Filter auf 
Gerätevorderseite.

Kopfhörerausgang und Leistungsausgang zum Anschluss eines Monitor-
Lautsprechers.

Zwei Kontakt-Ausgänge für externe Status LEDs.
 
Preamp-Ausgang zum Kaskadieren mehrerer Verstärker.

Rackmontage-Winkel im Lieferumfang. 


Technische Daten:

Ausgangsstrom:		4,7 Arms
	
Ausgangsspannung:	7,8 Vrms, 22 Vpp

Frequenzgang:		75 Hz – 6,8 kHz

Verzerrungen:		< 1 %

Audioeingang 1: 	Symmetrisch Mic/Line, XLR,
			-50 dBu (2,5 mVrms) bis +10 dBu (2,6 Vrms),
			schaltbarer Hochpassfilter @ 150Hz,
			schaltbare Phantomspannung (12 VDC)
 
Audioeingang 2:		Symmetrisch Line/100 Volt, Phönix Steckverbinder,
			-15 dBu (50 mVrms) bis +20,6 dBu (8,3 Vrms),
			schaltbarer Hochpassfilter @ 150Hz

Audioeingang 3:		Unsymmetrisch Line, RCA oder Phönix Steckverbinder,
			-24 dBu (30 mVrms) bis +16,2 dBu (5 Vrms),
			Vorrangschaltung (ab -6 dB über AGC Schwellenwert)

Monitorausgang:		10 W, Phönix Steckverbinder
		
Dual Action AGC:	
Dynamikbereich:		> 50 dB bis 70 dB
Attack:			2 – 500 ms
Release:		0,5 – 20 dB/s

MLC-Filter:		0 dB bis +4 dB/Oktave @ 100 Hz/500 Hz/1 kHz/2 kHz


Netzanschluss:		Externes Schaltnetzteil, 110 – 240 V AC

Abmessungen:		210 x 44 x 255 mm (BxHxT)
Gewicht:		1,5 kg (2,5 kg inkl. Netzteil)

Zubehör (Lieferumfang):	Schaltnetzteil
			19“ Rackmontagewinkel
			XLR Stecker
      			Phönix Steckverbinder



Fabrikat:		Univox
Typ:			PLS-X1


	
