Steckkarte zur digitalen Vernetzung 

Digitale Schnittstellenkarte für PowerMatch Verstärker. Diese Steckkarte stellt dem Verstärker 
eine Dante Schnittstelle zur Verfügung, die mittels einer CAT-Verbindung mit weiteren Dante-Komponenten verbunden 
werden kann. Für die Vernetzung ist ein Switch erforderlich


Liefern und betriebsfertig montieren und programmieren.


[bookmark: _GoBack]Fabrikat: 	BOSE	Typ:	PowerMatch Dante Network Card

oder gleichwertig.



Angebotenes Fabrikat:	____________________________

Angebotener Typ:	____________________________

1,000	Stück

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________	GP:_______


