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Induktionsschleifen-Verstärker für Superloop-Systeme, 2x 4,5 A, lüfterlos. 
Komplettsystem bestehend aus zwei Verstärkern (Master + Slave) und 
Phasenschieber, 19“, 1 HE.

Ausstattung:

Symmetrischer Mic-/Line-Eingang mit Phantomspannung und Hochpassfilter, 
symmetrischer Line-/100 Volt-Eingang, RCA-Eingang, Vorrangschaltung. 

Automatische Pegelanpassung (Dual Action AGC).

Parametrischer MLC-Filter (Metal Loss Correction)  zum Ausgleich von 
Metallverlusten. 

System-Diagnose-Funktion.

Regler und LED-Ketten für Ein- und Ausgangspegel und MLC-Filter auf 
Gerätevorderseite.

Kopfhörerausgang und Leistungsausgang zum Anschluss eines Monitor-
Lautsprechers.

Zwei Kontakt-Ausgänge für externe Status LEDs.
 
Rackmontage-Winkel im Lieferumfang. 


Technische Daten:

Ausgangsstrom:		2x 4,5 A (rms), 2x 10 A (pp)
	
Ausgangsspannung:	27 V (pp)

Frequenzgang:		75 Hz – 6,8 kHz

Verzerrungen:		< 0,15%

Audioeingang 1: 	Symmetrisch Mic/Line, XLR,
			-55 dBu (1,5 mV (rms) bis +10 dBu (2,6 Vrms),
			schaltbarer Hochpassfilter @ 150Hz,
			schaltbare Phantomspannung (12 VDC)
 
Audioeingang 2:		Symmetrisch Line/100 Volt, Phönix Steckverbinder,
			-15 dBu (50 mV (rms) bis +20,6 dBu (8,3 V (rms),
			schaltbarer Hochpassfilter @ 150Hz

Audioeingang 3:		Unsymmetrisch Line, RCA oder Phönix Steckverbinder,
			-24 dBu (30 mV (rms) bis +16,2 dBu (5 V (rms),
			Vorrangschaltung (ab -6 dB über AGC Schwellenwert)

Monitorausgang:		10 W, Phönix Steckverbinder und 
			Kopfhörerausgang, 3,5 mm Klinke (Vorderseite)
		
Dual Action AGC:	
Dynamikbereich:		> 50 dB bis 70 dB
Attack:			2 – 500 ms
Release:		0,5 – 20 dB/s

MLC-Filter:		0 dB bis +4 dB/Oktave @ 100 Hz/500 Hz/1 kHz, 2 kHz)


Netzanschluss:		Externes Schaltnetzteil, 110 – 240 V AC

Abmessungen:		430 x 44 x 150 mm (BxHxT)
Gewicht:		1,9 kg (2,65 kg inkl. Netzteil)

Zubehör (Lieferumfang):	Schaltnetzteil
			19“ Rackmontagewinkel
			Phönix Steckverbinder



Fabrikat:		Univox
Typ:			SLS-1


	
