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Amplificateur à boucle inductive pour boucles superloop, 2x 4,7 A (RMS), sans ventilateur, 1 U, 19".

Équipement :

Entrée micro/ligne symétrique avec alimentation fantôme et filtre passe-haut, entrée ligne symétrique 100 volts, entrée RCA, entrée RCA, circuit prioritaire. 

Réglage automatique du niveau (AGC double action).

Filtre paramétrique MLC (Metal Loss Correction) pour compenser la perte due au métal. 


Fonction de diagnostic du système.

Contrôleurs et niveau à LED pour les niveaux d'entrée et de sortie et les filtres MLC en service en façade.

Sortie casque et sortie amplifiée pour la connexion d'une sortie monitoring des haut-parleurs.

Deux sorties de contact pour les LEDs d'état externes.
 
Sortie préampli pour la mise en cascade de plusieurs amplificateurs.

Support de montage en rack inclus. 


Dates techniques:

Courant de sortie: 	2x 7,5 A (rms), 2x 18 A (pp)
	
Tension de sortie: 	50 V(pp)

Réponse en fréquence:	75 Hz - 6,8 kHz

Distorsions:		< 0,15%

Entrée audio 1: 	Mic/Line symétrique, XLR,
			-55 dBu (2,5 mVrms) à +10 dBu (2,6 Vrms),
			filtre passe-haut commutable @ 150Hz,
			tension fantôme commutable (12 VDC)
 
Entrée audio 2: 	Ligne symétrique/100 volts, connecteur Phoenix,
			-15 dBu (50 mVrms) à +20,6 dBu (8,3 Vrms),
			filtre passe-haut commutable @ 150Hz

Entrée audio 3:		Ligne asymétrique, connecteur RCA ou Phoenix,
			-24 dBu (30 mVrms) à +16,2 dBu (5 Vrms),
			Commutation prioritaire (à partir de -6 dB au-dessus du seuil AGC)

Sortie moniteur: 	10 W, connecteur Phoenix
		
AGC double action:
Plage dynamique: 	> 50 dB à 70 dB
Attaque: 		2 - 500 ms
Relâchement: 		0,5 - 20 dB/s

Filtre MLC: 		0 dB à +4 dB/octave @ 100 Hz/500 Hz/1 kHz/1 kHz/2 kHz/2 kHz


Raccordement secteur: 	Alimentation externe à découpage, 110 - 240 V AC

Dimensions:		430 x 44 x 150 mm (LxHxP)
Poids: 			1,9 kg (2,65 kg avec bloc d'alimentation)

Accessoires (livraison):bloc d'alimentation à découpage
			Support de montage en rack 19
			Connecteur XLR
      			Connecteurs Phoenix



marque:			Univox
Type:			PLS-X5
