DeltaQ Array Lautsprechermodul

Controllergesteuertes Lautsprecher-Modul zum Aufbau eines DeltaQ Arrays für Festinstallationen im Innenbereich, 
in geschützten Außenbereichen sowie für den portablen Einsatz.
Durch die DeltaQArray Technologie können verschiedene Lautsprechermodule mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken 
zu einem kurvenförmigen Lautsprecher-Array zusammengesetzt werden, welches sehr effizient an die räumlichen Gegebenheiten 
angepasst werden kann. Das Lautsprechermodul verfügt über vier 2-Zoll Kompressionstreiber, die mit Hilfe eines speziellen 
Manifold-Adapters, der Horngeometrie und der exakten Anordnung der Module innerhalb eines Arrays ein exaktes Abstrahlverhalten erzielen.
Die Tiefmitteltonwiedergabe erfolgt durch zwei 8-Zoll Woofer die über 3-Zoll Schwingspulen und Neodym-Antrieb verfügen. 
Zur Ergänzung von Frequenzen unterhalb 70 Hz kann optional der Subwoofer SMS 118 eingesetzt werden. 
Die notwendige aktive Entzerrung erfolgt durch die PowerMatch Systemendstufen oder einen digitalen Signalprozessor der ControlSpace Serie. 
Das Modul verfügt über austauschbare Horneinsätze, die auch eine horizontal asymmetrische Bestückung erlauben. 
Zum Lieferumfang gehört ein zweites Paar Horneinsätze mit 70° horizontalem Abstrahlwinkel. Weitere Winkel sind als optionales Zubehör verfügbar.
Das Gehäuse besteht aus schwarzem, polyurethan-beschichtetem baltischem Birkenholz und verfügt über eine IPx4 Klassifizierung. 
An den seitlichen Gehäuseflächen befestigte Schutzkappen aus Kunststoff verfügen über Griffmulden und lassen sich für besondere Anwendungen entfernen.
Die mechanische Befestigung des Moduls erfolgt über ein integriertes 3-Punkt-Rigging-System, das mit unterschiedlichen Flugrahmen 
oder Groundstack-Adaptern kombiniert werden kann und Array-Konfigurationen mit bis zu 24 Modulen und/oder SMS118 Subwoofern erlaubt. 
Es stehen spezielle Kugelsperrbolzen zur Verfügung, die über besonders unauffällige Abmessungen verfügen.

Die Übergangsfrequenz zwischen Bass und Hochtonbereich des Array-Moduls soll unterhalb des für die Sprachwiedergabe wichtigen 
Übertragungsbereiches (800Hz bis 4000Hz) liegen.

Technische Daten:

Frequenzgang:					70 Hz...16 kHz (+/- 3dB)
Empfohlenes Hochpassfilter:			70 Hz mit mindestens 12 dB/Oktave
Abstrahlverhalten (hor x ver):			100° x 5°
Dauerbelastbarkeit Tiefton: 			450 Watt  
Dauerbelastbarkeit Hochton: 			100 Watt 
Nennimpedanz  Hochton: 				8 Ohm
Nennimpedanz  Tiefton: 				6 Ohm
Empfindlichkeit Tiefton: 			94 dB SPL (1Watt, 1m, passiv)
Empfindlichkeit Hochton: 			106 dB SPL (1Watt, 1m, passiv)
Maximaler Schalldruck Tiefton:			127 dB, Spitzenpegel	(berechnet)	
Maximaler Schalldruck Hochton:			132 dB, Spitzenpegel	(berechnet)	

Gewicht: 					30,6 kg
Abmessungen (HxBxT):				270 x 793 x 467 mm 

Liefern und betriebsfertig montieren.
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