Subwoofer 

Tieffreuqenz-Subwoofer für Bose ShowMatch Array Modullautsprecher. 
Der Subwoofer soll den Tieftonbereich der ShowMatch Array-Module im untersten Frequenzbereich ergänzen. Ein 18 Zoll Tieftöner 
mit „Proprietary Port Design“ sorgen für deutlich weniger Verzerrungen und hohe Impulsfähigkeit. 
Das Gehäuse besteht aus schwarzem, polyurethan-beschichtetem baltischem Birkenholz und verfügt über eine IPx4 Klassifizierung.
Die mechanische Befestigung des Moduls erfolgt über ein integriertes 4-Punkt-Rigging-System, das mit unterschiedlichen Flugrahmen 
oder Groundstack-Adaptern kombiniert werden kann und Array-Konfigurationen mit bis zu 24 Modulen und/oder SMS118 Subwoofern erlaubt. 
Es stehen spezielle Kugelsperrbolzen zur Verfügung, die über besonders unauffällige Abmessungen verfügen.

Technische Daten:

Frequenzgang:					29 Hz...300 Hz(- 10dB)
Empfohlenes Hochpassfilter:			30 Hz mit mindestens 12 dB/Oktave (2. Ordnung)
Abstrahlverhalten:				omnidirektional
Dauerbelastbarkeit				3000 Watt  
Nennimpedanz:					4 Ohm
Empfindlichkeit:				94 dB SPL (1Watt, 1m, passiv) im Freifeld
						100 dB SPL (1Watt, 1m, passiv) ground stacked
Maximaler Schalldruck:				123 dB, 129 dB Spitzenpegel	 (berechnet) im Freifeld
						129 dB, 135 dB Spitzenpegel	 (berechnet) ground stacked

Gewicht: 					61,9 kg
Abmessungen (HxBxT):				540 x 765 x 775 mm 

Liefern und betriebsfertig montieren.
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