Symetrix SymNet xIn 12


Analoge 12 Kanal Eingangserweiterung mit Dante Audio Netzwerk

[bookmark: _GoBack]Eingangserweiterung für DSP Audio Matrix mit 12 analogen Mic/Line Eingängen, 48 V Phantomspeisung und Grundfunktionen zur Anpassung der analogen Eingangspegel. Alle analogen Audioeingänge werden auf 3,81 mm Terminal Anschlussblöcken auf der Rückseite des Gerätes bereitgestellt und sind symmetrisch ausgeführt. Die Verbindung zu weiteren Signalprozessoren und Erweiterungsexpandern erfolgt über zwei integrierte Rj45 Dante Digital Audio Netzwerk Schnittstellen(Primary und Secondary).

Die Programmierung des Gerätes erfolgt mit einer Windows® Software über die integrierten DANTE Anschlüsse und einem zur Kontrolle erforderlichen Audio DSP Mainframe. Die Verbindung erfolgt mit CAT6 Anschlussleitung und einer maximalen Anschlusslänge von 100 Metern bis zum nächsten Ethernet Anschlusspunkt.

Der Betriebsstatus wird auf der Vorderseite des Gerätes mit den LED Signalanzeigen für Eingangspegel, POWER und DANTE angezeigt.

Die Analog-Digital-Audio-Wandlung erfolgt mit 24 Bit / 48 kHz Samplingrate. Die Dynamikbereich beträgt min. 116 dB(A) bei maximaler Audio Eingangsspannung von +23dBu.

Das Gerät verfügt über eine interne Stromversorgung 100-240VAC und entspricht den CE Sicherheitsanforderungen. Der Netzanschluss erfolgt über ein IEC Anschlusskabel .

Die Abmessungen des Audio Expanders betragen 48,02 x 24,13 x 4,37 cm(b x t x h). Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Betrieb des Gerätes sollte 30°C nicht überschreiten.


Fabrikat: 	Symetrix
Typ:	SymNet xIn 12

	
