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Analoge 12 Kanal Ausgangserweiterung 
Ausgangserweiterung für DSP Audio Matrix mit 12 analogen Line Ausgängen. Alle analogen Ausgänge werden auf 3,81 mm Terminal Anschlussblöcken auf der Rückseite des Gerätes bereitgestellt. Die Verbindung zu weiteren Signalprozessoren erfolgt über zwei integrierte Rj45 Dante Digital Audio Netzwerk Schnittstellen.

Der Anschluss an den zur Programmierung erforderlichen Audio DSP Mainframe erfolgt mit CAT6 Anschlussleitung und einer maximalen Anschlusslänge von 100 Metern bis zum nächsten Ethernet Anschlusspunkt.

Der Betriebsstatus wird auf der Vorderseite des Gerätes mit den LED Signalanzeigen für Ausgangspegel, POWER und DANTE(Primary und Secondary) angezeigt.

Die Digital-Analog-Audio-Wandlung erfolgt mit 24 Bit / 48 kHz Samplingrate. Die Dynamikbereich beträgt min. 118 dB(A). Die maximale Audio Ausgangsspannung beträgt +24dBu.

Das Gerät verfügt über eine interne Stromversorgung 100-240VAC und entspricht den CE Sicherheitsanforderungen. Der Netzanschluss erfolgt über ein IEC Anschlusskabel .

Die Abmessungen des Audio Expanders betragen 48,02 x 24,13 x 4,37 cm(b x t x h). Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Betrieb des Gerätes sollte 30°C nicht überschreiten.
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