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4 – Drucktasten Erweiterung für adaptive Fernbedienung
Mit diesem 4-Tasten-Bedienfeld kann eine adaptive Fernbedienung, bestehend aus einem funktionsgleichen 4-Tastenfeld oder einem Dual-Mode-Drehgeber um weitere 4 Funktionstasten mit assoziierten Multicolor LED´s ergänzt werden. Die Verbindung zum Host-Bedienmodul erfolgt durch einen 4-poligen Platinen-Pfostenstecker.
Eine 4-Tasten-Fernebedienung kann mit maximal drei dieser Ergänzungen bis hin zu einem 16-Tasten-Feld erweitert werden. 
Eine Dual-Mode-Drehgeber Fernbedienung kann mit bis zu vier dieser Tastenmodule erweitert werden. Die Stromversorgung erfolgt über die Verbindung zum Host Modul. Neben den integrierten LED´s ist ein Beschriftungsfeld platziert. Zusammen mit einer Host Fernbedienung kann die Kombination in einen standardisierten Dual-Gang Einbaurahmen mit einer dekorativen cremefarbenen Dual-Gang Abdeckplatte integriert werden, die als Zubehör angeboten wird.

Fabrikat: Symetrix
Modell: ARC-EX4e


