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Zentrales Netzteil für adaptive Fernbedienungen und Datenbus-Verteiler
Netzteil für bis zu 10 adaptive Fernbedienungen. Zusätzlich wirkt das Gerät als Busverteiler zur RS45-Kommunikation zwischen digitalen Signalprozessoren, digitalen Mischern und geeigneten adaptiven Fernbedienungen. Die Spannungsversorgung erfolgt über CAT5-Kabel. Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich neun Rj45-Verbindungen zur Kommunikation. Ein ARC-Eingang und acht ARC-Ausgänge. Das Gerät befindet sich in einem ½ 19"-Gehäuse mit einer Höheneinheit. Die Stromversorgung erfolgt mit einem externen Netzteil 100-240VAC; Sek. 24VDC / 1 A. Das Gerät ist zum Betrieb in Umgebungen mit max. 30°C vorgesehen. Abmessungen(bxtxh):208,3x228,x43.7 mm. Das gewicht beträgt 2.0 kg. Zum Lieferumfang des gerätes gehört ein Montageset zum Einbau in 19“-Gestellschränke.
Das Gerät entspricht den CE Sicherheitsanforderungen und folgt den Freigaben gemäß EN55103-1, EN-55103-2, sowie RoHs


Fabrikat: Symetrix
Modell: ARC-PSe
