125 Watt Deckeneinbaulautsprecher

125 W - Deckeneinbaulautsprecher mit Phaseguide Technologie wahlweise in 100 Volt / 8 Ohm -Technik zur Festinstallation in Innenräumen.
Der Lautsprecher verfügt über einen 8 Zoll Tieftöner sowie einen 1.3 Zoll Kompressionstreiber. Die Phaseguide Technologie stellt  eine
kontrollierte horizontale und asymmetrische vertikale Abstrahlcharateristik zur Verfügung und ermöglicht bei Verwendung von Mikrofonen einen verbesserten 
Richtungsbezug und höhere Rückkopplungsfestigkeit des Gesamtsystems.   
Eine Montage weniger Lautsprecher in Nähe der Wand- und Deckenbegrenzungen ermöglicht eine gleichmässige Beschallung eines Raumes mittlerer Grösse 
und ersetzt somit eine grössere Anzahl konventioneller Deckeneinbaulautsprecher bzw. Aufbaulautsprecher.
Bei empfohlenem Montageort entfaltet der Lautsprecher durch die Decken- und Wandankopplung eine kraftvolle Basswiedergabe; der 1.3 Zoll Kompressionstreiber 
sorgt für eine exzellente Sprachwiedergabe. 
Der frontseitige 6polige Anschlussblock erlaubt eine einfache Parallelschaltung mehrerer Lautsprecher. 

Der eingesetzte Lautsprecher soll Ã¼ber eine Datei zur akustischen Simulation für eines der gängigen
Simulationsprogramme verfügen um den Nachweis der Schallverteilung und der Sprachverständlichkeit per Simulation
erbringen zu können. Die Beschreibungsdateien sind zulässig in einem der folgenden Formate: *.SPK; *.GLL; *.CLF; *.SPM  




Technische Daten:

- Belastbarkeit:		125 Watt
- Trafoabgriffe:		80, 40, 20, 10, 5 Watt und 8 Ohm Bypass
- Abstrahlwinkel:		90Â° horizontal, 75Â°vertikal asymmetrisch 
				(-90Â° bis -15Â° bezogen auf den Einbauort)
- Übertragungsbereich:		70 Hz - 16 kHz (- 3 dB)
- Empfindlichkeit:		97 dB-SPL, 1W, 1m (Pink Noise)
- maximaler Schalldruck:	124 dB-SPL (peak)
- Übergangsfrequenz:		1 kHz
- Abmessungen:			39 x 39 x 24,9 cm (B x H x T)
- AnschlÃ¼sse:			berÃ¼hrungssichere, abdeckbare Schraubklemmen
- Gewicht:			10,1 kg
- Farbe Lautsprechergitter:	weiss          		


Liefern und betriebsfertig montieren.
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